**Brandberedskap .**

Våra maskiner är utrustade med brandsläcknings system och två 6 kg handbrandsläckare.
De besiktigas en gång om året .
Det ligger på föraren att systemet funkar där emellan.
Besiktnings protokoll sitter i Maskinförsäkringspärmen.

Vid klass 4, 5 och 5E ska följande åtgärder vidtas.

 **Förebyggande åtgärder vid hög brandrisk**

* Maskinen ska hållas ren från grenar, barr och damm.
* Vi ska undvika att köra i kraftigt stenbunden mark.
* Undvik att använda band eller kedjor.
* Försöka att undvika att köra så att boogie eller bukplåt kasar mot stenar så att gnistbildning kan uppstå.
* Kolla av trakten innan man lämnar den så att det inte ligger och pyr någonstans.
* Föraren av maskinen medtar extra vatten till trakten för eventuellt släckningsbehov.